# speed test parameter file

PATTERN		IBBPBBPBBPBBPBB
OUTPUT		/n/picasso/users/keving/encode/output/flowgard26.mpg
GOP_SIZE	30
SLICES_PER_FRAME	1

BASE_FILE_FORMAT	YUV
YUV_SIZE	352x240

INPUT_CONVERT	*

INPUT_DIR	../input/flowg

INPUT
sflowg.*.yuv	[0-149]
END_INPUT

# quality parameters

IQSCALE		8
PQSCALE		10
BQSCALE		25

# motion vector search parameters

PIXEL		FULL

RANGE		10

PSEARCH_ALG	SUBSAMPLE
BSEARCH_ALG	CROSS2

REFERENCE_FRAME	ORIGINAL
